INSTRUCCIONES

1) Copiar todos los archivos descomprimidos en una carpeta (Ej. C:\Sistemas\SCA)

2) Ir a INICIO -> Ejecutar -> Escribir y ejecutar el CMD

3) Escribir dentro de la linea de comandos las siguientes instrucciones:

RegSrv32.exe CDT1000.dll (enter, y esperar confirmación)
RegSrv32.exe MsComm32.ocx (enter, y esperar confirmación)

3) Editar los Bats (Abrir1.bat y Abrir2.bat) en base al siguiente ejemplo:

SEND -p 5 -a 1 -c auto6 06 00 00 00 00 00 00

Parámetros:

-p : Numero de Puerto Serial/COM.
-a : es la dirección de la placa (address) (Por defecto: 1).
-c : Siempre dejarlo en auto6.
Primer Par: Corresponde al Relay Nro. 1
Segundo Par: Corresponde al Relay Nro. 2
Tercer Par: Corresponde al Relay Nro. 3
Cuarto Par: Corresponde al Relay Nro. 4
Quinto Par: Corresponde al Relay Nro. 5
Sexto Par: Corresponde al Relay Nro. 6

El Numero que se pone corresponde al tiempo de apertura del Relay indicado en intervalos de 50mSeg.
Es decir si el Relay se quiere abrir 300mSeg se deberá poner 6, ya que: 6 x 50mSeg = 300mSeg.

Ej.
*Una placa conectada en el Puerto COM3 de la PC controladora y esta placa se conecta a 2 Molinetes (Relay 1 y Relay 2)

*Para abrir el Primer Relay durante 300mSeg.
SEND -p 3 -a 1 -c auto6 06 00 00 00 00 00 00

*Para abrir el Segundo Relay durante 300mSeg.
SEND -p 3 -a 1 -c auto6 00 06 00 00 00 00 00